## Inspection des données

<<
>>

Lorqu'un test de séquence type ou un lancement du protocole sur un sujet à été réalisé, il est possible d'inspecter les données. La figure ci-dessous montre un exemple d'eincpection de données. On choisi le sujet ou la séquence type testée par la boîte déroulante et les canaux sauvegardée apparaîssent dans le liste à cocher. Lorsqu'un canal est coché, son graphe apparaít immédiatement dans la partie droite de la fenêtre. Pour superposer plusieurs courbes (plusieurs canaux) dans le même graphe il suffit de glisser-déposer les canaux suplémentaires, sans les cocher, dans ce dernier.

Il est possible de lancer une analyse spectrale sur un des signaux présent dans un graphe en cliquant sur l'icône après l'avoir sélectionné dans la boîte déroulante et avoir choisi un seuil de module (pour "diminuer" le bruit de calcul sur la phase). Il est bien sûr possible de zoomer sur une partie du graphe !

### Le mode "Curseur" :

La figure ci-dessous présente le mode "curseur". Ce mode permet de déplacer deux curseurs, un bleu et un rouge, avec les boutons droit et gauche respectivement de la souris. Ces deux curseurs parcourent alors le signal sélectionné tout en donnant des informations sur les coordonnées courantes et les différences d'amplitude et temporelle. Les icônes et permettent de focaliser ces curseurs sur les autres courbes du graphe.

### Exportation des données :

Enfin il est possible d'exporter les canaux sélectionnés ou les sujets au format texte ou pour Analyse. La figure ci-dessus présente ces possibilités.