## Etape "Options d'exécution"

<<
>>

Chaque séquence type possède sa propre configuration des enregistrements et visualisations. Mais il est tout de même possible d'appliquer la configuration d'une des séquences types à d'autres.

Seuls les canaux transférés (c.a.d. utilisés par une action "Transfert" de la séquence type courante) seront accéssibles en visualisation et/ou enregistrement.

### Enregistrement et visualisation des canaux transférés :

Après avoir choisi la séquence type à configurer, on voit apparaitre tous les canaux disponibles. Il est alors possible d'en sélectionner un ou plusieurs, et avec un clic droit de les sélectionner en enreg ou visu. C'est également ici qu'il est possible de régler la taille des tampons de transfert.

La barre d'état montre, d'une part, divers pourcentages d'occupation (Occupation du CPU - Occupation de la mémoire programme - Occupation de la mémoire vive), et, d'autre part, l'état des récupérations et générations de données et l'essai de la session en passe d'être exécuté.

### Les graphes de visualisation :

La figure ci-dessus présente des graphes déjà définis. Ils peuvent être de différents types : "Oscilloscope", "Défilement" ou "XY". D'autres options relatives aux échelles en abscisse et ordonnée sont disponibles. Les boutons permettent de supprimer de dupliquer ou d'ajouter un graphe. En double cliquant sur un des graphes existant il est possible de l'éditer.

[Fenêtre de configuration des graphes de visulalisation]

### Les courbes des graphes de visualisation :

Chaque graphe regroupe un ensemble de courbes que l'on crée selon le même principe que les graphes en spécifiant les canaux à mettre en ordonnée et en abscisse. Notons qu'un canal ne peut être utilisé qu'une seule fois.

### Format des noms des fichiers de sauvegarde :

Si nécessaire, un fichier de sauvegarde est créé pour chaque canal de chaque essai de chaque session. On peut personnaliser le nom de ces fichiers de sauvegarde en combinant les noms du canal, de la séquence type et les noms et numéros de la session et de l'essai. Le format par défaut, à utiliser pour analyse, combine le nom du canal et les numéros d'essai et de session.

Remarque : Attention aux nom de fichiers trop longs (63 caractères et plus) qui posent des problèmes lors de la sauvegarde sur CD.