[CONFIG]
INCLUDE=0
VAR=1
LOWINIT=1
FCT=0
SSP=0
CODE=1
LIBRARY=0
FINISH=0

[VAR]
VAR1=DIM SNM_DerivFiltre_XX_NUMFCT1_XX AS FLOAT
VAR2=DIM ENM_DerivFiltre_XX_NUMFCT1_XX AS FLOAT
VAR3=DIM Flag_DerivFiltre_XX_NUMFCT1_XX AS LONG
VAR4=DIM Coeff_DerivFiltre_XX_NUMFCT1_XX AS FLOAT
VAR5=DIM Nouveau_XX_SORTIE1_XX AS LONG

[LOWINIT]
LI1=ENM_DerivFiltre_XX_NUMFCT1_XX = 0.0
LI2=SNM_DerivFiltre_XX_NUMFCT1_XX = 0.0
LI3=Coeff_DerivFiltre_XX_NUMFCT1_XX = exp(-XX_PARAM1_XX*XX_PARAM2_XX)
LI4=Flag_DerivFiltre_XX_NUMFCT1_XX = 0

[CODE]
C1=Nouveau_XX_SORTIE1_XX = 0
C2=IF (Nouveau_XX_ENTREE1_XX=1) THEN
C3=%   %IF (Flag_DerivFiltre_XX_NUMFCT1_XX=1) THEN
C4=%       %ENM_DerivFiltre_XX_NUMFCT1_XX = XX_ENTREE1_XX
C5=%       %Flag_DerivFiltre_XX_NUMFCT1_XX = 1
C6=%   %ENDIF
C7=%   %XX_SORTIE1_XX = Coeff_DerivFiltre_XX_NUMFCT1_XX*SNM_DerivFiltre_XX_NUMFCT1_XX + XX_PARAM1_XX*(XX_ENTREE1_XX-ENM_DerivFiltre_XX_NUMFCT1_XX)
C8=%   %Nouveau_XX_SORTIE1_XX = 1
C9=%   %SNM_DerivFiltre_XX_NUMFCT1_XX = XX_SORTIE1_XX
C10=%   %ENM_DerivFiltre_XX_NUMFCT1_XX = XX_ENTREE1_XX
C11=ENDIF
