## Comment utiliser ce système

<<
>>

L'ADWinPro est livré avec son propre environnement de programmation. Le langage utilisé, l'ADBasic, permet de communiquer avec les différents modules installés pour acquérir et générer des signaux mais aussi pour faire du traitement temps réel. Il est donc tout à fait possible d'utiliser ce langage pour réaliser une expérience.

Ce langage reste tout de même d'une mise en oeuvre difficile pour un public néophyte dans les domaines de l'informatique industrielle et de l'électronique, ou coûteux en temps de développement dans la mesure où il faut le reprogrammer pour chaque configuration expérimentale.

Nous avons donc développé un logiciel au sein du laboratoire permettant à tout son personnel, étudiants, chercheurs ou ingénieurs, de configurer ce système d'acquisition dans les meilleures conditions possibles afin qu'il réponde au mieux à leurs besoins expérimentaux. Ce logiciel permet donc d'acquérir et éventuellement de perturber le mouvement, selon des critères définis graphiquement par l'utilisateur (Cf Présentation de DOCoMETRe).

En utilisant DOCoMETRe, l'unique principe à garder en tête qui à un lien direct avec l'ADWinPro est le fonctionnement de sa boucle temps réel. Il existe ensuite plusieurs étapes à suivre qui sont pour la plupart directement issues de la gestion d'un protocole expérimental :

- Paramètres généraux & configuration hardware
- Description
- Organisation
- La simulation
- Les options d'exécution
- Exécution
- L'inspection des données
- Les options de configuration de DOCoMETRe